***МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОЛОГОНИТЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТАРХО"***

(наименование образовательной организации)

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**Председатель профкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г | **УТВЕРЖДАЮ:**Заведующий МБДОУ "Лологонитлинский Д/С "Тархо"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сулайманова А. С.Введено в действие приказом МБДОУ «Лологонитлинский Д/С «Тархо»от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г   |

Инструкция

при очистке крыш, дворов, улиц

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	1. Все вновь поступающие или работники предприятия, направляемые на эту работу, допус­каются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране тру­да. инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.
	2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально. При этом обязателен показ безопасных приемов и методов работы.
	3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается за­пись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
	4. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую, работники должны пройти новый инструктаж по охране труда на рабочем месте, с оформлением в журнале регистрации.
	5. Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой, а также средствами индиви­дуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам.
	6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.
	7. Каждый работник обязан соблюдать требования Общей и настоящей инструкций по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего распорядка, личной гигие­ны. требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости наруше­ния этих правил и инструкций.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
	1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок, волосы убрать под головной убор.
	2. Осмотреть участок работы.
	3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения их к работе не приступать.
	4. Администрация перед началом работы обязана:

ознакомить всех рабочих с характером работ и обратить особое внимание на специфические особенности работы;

ознакомить рабочих с правилами безопасности при производстве работ на данном объекте;

обеспечить всех работающих соответствующими приспособлениями и устройствами, гаранти­рующими безопасность производства работ как при очистке крыш от снега, так и по очистке дворов и улиц.

* 1. Проверить исправность и пригодность средств индивидуальной защиты (пояса, каски, страховочные веревки и др.).
	2. При переводе рабочих на другой объект, участок администрация обязана провести допол­нительный инструктаж по предстоящей работе и ознакомить рабочих со всеми условиями работы на новом участке.
1. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
	1. Выполнять только порученную администрацией работу.
	2. Не допускать на рабочее место лиц. не имеющих отношения к порученной работе.
	3. Работающие должны иметь предохранительные пояса и подвязываться веревкой к прочной конструкции здания или к специальным кольцам на крыше. Работа без поясов и веревок, а также ва­ляной обуви запрещается.
	4. Очистка снега с крыши должна производиться только в дневное время. В случае необходи­мости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы должно быть хорошо осве­щено,
	5. Перед выходом рабочих через слуховое окно или специальный лаз на крышу необходимо очистить площадку перед окном или лазом от снега, выйти на крышу одному рабочему, подвязанно­му при помощи пояса и веревки к прочной конструкции здания, для укрепления предохранительных веревок для себя и других рабочих. Привязываться к дымовым или вентиляционным трубам, а также к траверсам телефонной или радиотрансляционной сети запрещается.
	6. Веревка перед началом работы должна быть проверена на прочность и не должна иметь связывающих узлов. Длина веревки должна быть такой, чтобы она не сходила с плоскости крыши, но и не стесняла бы движений во время работы.
	7. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении работ запрещает­ся.
	8. Очистка кровель должна производиться только деревянными лопатами. Применение для этих целей металлических лопат и ломов не допускается.
	9. Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения крыши очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка должна обязательно производиться для предупреждения образования сосулек и их падения.
	10. Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, без образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций кровли.

3.1 1. При сбрасывании с крыши снега должны быть приняты меры предосторожности, а имен­но: тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного падения снега должны быть ограждены и на время Работы поставлены дежурные. Все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны быть закрыты или же внутри лестничных клеток, арок, ворот поставлены дежурные для предупреждения об опасности лиц, выходящих из здания.

1. Работа по сбрасыванию снега с крыш зданий, выходящих на улицу и проезды, произво­дится в сроки и часы, установленные распоряжением административной городской инспекцией.
2. Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их повреждения.
3. При погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу как в автомашину, так и из нее.
4. Уборку проездов и площадок надо производить, находясь лицом навстречу движения транспорта. Работа по движению транспорта запрещается. Работающие должны быть ознакомлены с правилами уличного движения.
5. Во время производства работ на улицах, проездах с движением транспорта, а также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега вручную, места работ должны быть ограж­дены решетками на стойках, выкрашенными в цвета, установленные административной инспекцией города. Решетки должны выставляться со стороны возможного наезда транспорта на расстояние 5-7 м от места работы.
6. При спуске в открытый колодец на улице или проезде должен быть выставлен знак '"Про­чие опасности" на треноге. Работа без этого знака запрещается. В ночное время или темное время дня на месте знака должен быть установлен красный фонарь.

4. В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Не разрешается находиться в зоне сбрасывания снега.
2. При падении с высоты необходимо оказать медицинскую помощь пострадавшему и отпра­вить в травмпункт.

5. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1. Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф.
2. Сдать средства индивидуальной защиты и приспособления.
3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

СОГЛАСОВАНО: ответственный по ОТ

***«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Подпись расшифровка подписи*

С инструкцией ознакомлен

***«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Подпись расшифровка подписи*